|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Description** | **QTY** | **UNIT** |
| COPPERBRONZE RODS CASTING ALLOYMAT: ALUMINUM BRONZEWITH ASTM:B148, UNC: C95800 DIA NO.MM LENGHTS(MM) |
| **01** |  16 3000 | **5** | **LE** |
| **02** |  35 3000 | **6** | **LE** |
| **03** |  40 3000 | **7** | **LE** |
| **04** |  60 3000 | **7** | **LE** |
| **05** |  65 3000 | **7** | **LE** |
| **06** |  80 3000 | **5** | **LE** |
| **07** |  140 1000 | **5** | **LE** |